# iocollect 
---
[http://192.168.0.139:3000/xuy/iocollect](http://192.168.0.139:3000/xuy/iocollect "远程仓库")
---
### function_v1.0：
**Function**
> ######<u>Created on 2023/5/5 </u>
> #####GPIOA port level detection；
> #####GPIOB port level detection； 
> #####GPIOB output level setting； 
> #####ADC 3-way detection (2x 4-20mA, temperature)； 
> #####ADC 2-way calibration (2x 4-20mA);
> #####System software restart； 

---
### function_v1.1： 
**Add Function**
> ######<u>Updated on 2023/5/5 </u>
> #####Add View Device Address； 
> #####Software modification baud rate； 
> ######<u>Updated on 6/5/2023 11:18:02 AM  </u>
> #####Add DMA receive statement； 
 
---
### function_v1.2： 
**Add Function**
> ######<u>Updated on 6/7/2023 2:10:31 PM   </u>
> #####Add IAP_V1.0(In Application Programming)；

---
### function_v2.0：
> ######<u>Updated on 6/20/2023 1:48:34 PM    </u>
> #####Add freertos embedded system;

**Repair function**
> #####<u>Updated on 6/25/2023 2:49:47 PM    </u>
> #####Repair temperature measurement function;
